**Snelstartgids voor Dahua Easy4ip A-serie HD Wi-Fi Netwerkcamera**

# Inhoud:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Apparaat × 1 | QSG × 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Voedingsadapter × 1 | Schroeven × 1 |


|  |  |
| --- | --- |
|  | C:\Users\24766\Desktop\gbfgbfdgbfgb.jpg |
| Montageplaat × 1 | Montageoverzicht × 1 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# Kenmerken van het product

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Afbeelding – | Afbeelding – |

****

Afbeelding –

Raadpleeg het volgende blad voor meer informatie over elke poort.

| **SN** | **Naam** |
| --- | --- |
| 1 | Lens |
| 2 | Microfoon |
| 3 | Opnieuw instellen / WPS (Wifi Protected Setup) |
| 4 | Slot voor micro-SD-kaart |
| 5 | Netwerkpoort |
| 6 | Stroomaansluiting |
| 7 | Indicatielampje |
| 8 | Luidspreker |

Blad 2–1

**Opmerking:**

Om de camera te resetten, houdt de wps knop 10 seconden ingedrukt totdat het lampje uitgaat; één keer kort indrukken voor WPS.

Raadpleeg het volgende blad voor meer informatie over de status van het lampje.

Het standaard wachtwoord van de camera is: admin

|  |  |
| --- | --- |
| **Status apparaat** | **Status van het lampje** |
| Draaiend rood lampje | Bezig met opstarten |
| Draaiend groen lampje | Opstarten voltooid, wacht op Wi-Fi-configuratie, activeer slimme configuratie-status |
| Ademend groen lampje | Slimme Wi-Fi-configuratie in behandeling, inclusief WPS, managementframe, enz. |
| Blauw lampje aan | Wi-Fi-verbinding geslaagd, normale werking. |
| Ademend geel lampje | Netwerkverbinding mislukt of verbreking na gelukte netwerkverbinding. |
| Ademend rood lampje | Alarm of storing SD-kaart |

Blad –

# Bediening via Easy4ip APP

**Stap 1**

Zet het apparaat aan met behulp van de voedingsadapter.

**Stap 2**


Verbind uw smartphone met uw Wi-Fi-netwerk. Download de Easy4ip APP van de Playstore (bij een Android telefoon) of van de AppStore (bij een iOS telefoon) en installeer de Easy4ip APP.

**Stap 3**

Open de Easy4ip APP (neem IOS als voorbeeld), klik op *login* om in te loggen op de app (als u de APP voor het eerste gebruikt is het de bedoeling dat u zich registreert).

**Stap 4**


Klik op “+” om apparaten toe te voegen.



Afbeelding –

**Stap 5**


Kies “Draadloos (Wireless)”.



Afbeelding –


**Stap 6**

Geef de camera een naam en scan de QR-code op de camera.



Afbeelding –


**Klik op next**



Afbeelding –4

**Stap 7**


Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en klik op *next.*



Afbeelding –5

**Stap 8**

Wacht 60 seconden tot de Wi-Fi-verbinding voltooid is.



Afbeelding –6

**Opmerking:** Als u het Wi-Fi-signaal wilt wijzigen, dient u de camera terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en stappen 5-8 te herhalen; Let op standaard wachtwoord van de camera is: admin

# Bediening via DMSS APP

**Stap 1**


Zet het apparaat aan met behulp van de voedingsadapter.

**Stap 2**

Verbind uw iPhone (of Android telefoon) met een Wi-Fi-signaal.

**Stap 3**


Open DMSS Lite gedownload uit de APP Store (of de Playstore) en kies “*Apparaatbeheer (Device Manager)”.*

****

Afbeelding –

**Stap 4**


Klik op “+” en kies “*WiFi configuration)*



Afbeelding –

**Stap 5**


Voer een apparaatnaam (deze kunt u zelf bedenken ) in en scan de QR-code op de camera. Wachtwoord van de camera is: admin klik *volgende (next*)”.

****

Afbeelding –

**Stap 6**




Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en klik op “*volgende (next)*”.

****

Afbeelding –

**Stap 7**

Verbinding voltooid.




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afbeelding – | Afbeelding – | Afbeelding – |

# Installatie van het apparaat

**Belangrijk**

Zorg er voor het installeren voor dat de camera geplaatst wordt op een plek waar 3x zijn gewicht kan worden ondersteund.

****

Montageplaat

Boor gaten in de muur

Draai het voetstuk en vergrendel deze op de montageplaat

Schroeven

Plug

Afbeelding –

**Opmerking:**

* **Deze snelstartgids is uitsluitend bedoeld voor referentie. Er kunnen kleine verschillen voorkomen in de gebruikersinterface*.***
* **Alle hier beschreven ontwerpen en software zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande schriftelijke mededeling.**
* **Alle genoemde handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.**
* **Indien er sprake is van onduidelijkheid of controverse, verwijzen wij u door naar onze laatste verklaring.**
* **Bezoek onze website of neem voor meer informatie contact op met uw lokale leverancier van de camera.**
* **Standaard wachtwoord van de camera is: admin**